Statische Autobahnen

Dieses Kapitel handelt nur von statischen Autobahnen. Bewegte Autobahnen haben andere Regeln und werden in einem anderen Kapitel behandelt.

Diese statischen Autobahnen werden genauso wie statische Schienen benutzt. Zusätzlich gibt es Brücken. Für die Benutzung in FS95/FS98 sind diese Makros in HDDS - Technologie geschrieben: solange die Summe der beiden Höhen kleiner gleich 4 ist, werden die Autobahnen als flache Objekte behandelt und können unter Brücken plaziert werden.

Es gibt die folgenden Autobahnstücke:

HW050 | Länge 50 m
HW060 | Länge 60 m
HW075 | Länge 75 m
HW100 | Länge 100 m
HW150 | Länge 150 m
HW200 | Länge 200 m
HW300 | Länge 300 m
HW400 | Länge 400 m
HW500 | Länge 500 m
HW600 | Länge 600 m
HWexit | Autobahnausfahrt
Bridgenh | 100 m Brücke (siehe ähnliche Bahnbrücke)
Brid16nh | 100 m Brücke (siehe ähnliche Bahnbrücke)
Brih500 | 500 m bridge (siehe ähnliche Bahnbrücke)
HW2R100 | Länge 100 m, Adapter zwischen Autobahn am nördlichen Ende und Straße am südlichen.

Es ist ein gut gehütetes ( und nicht unterstütztes) Geheimnis, daß die meisten viergleisigen Gleise für negative Werte von %6 auch Autobahntexturen bekommen.

Alle statischen Autobahnen werden mit den folgenden Parametern gerufen:

Parameter | Wert | Bedeutung
%1 |  | Geographische Breite.
%2 |  | Geographische Länge.
%3 | 0 | Schiene befindet sich auf der Oberfläche des Terrains von FS.
| Ungleich 0 | Absolute Höhe oberhalb Meereshöhe in m.
%4 | 0.250 | Maßstab. Sollte immer 0.250 sein.
%5 | Richtung | Orientierung der Schiene auf dem Terrain (0.00 = Nord - Süd -Richtung)
%6 | 0-19 | Lampen, Nachtbeleuchtung: Falls >= 10, werden Lampen mit Nachtbeleuchtung eingeschaltet.
%7 |  | Höhe des nördlichen Endes in 25 cm Einheiten oberhalb von Terrainoberfläche, falls %3=0 %3, falls dies >< 0
%8 |  | Höhe des südlichen Endes in 25 cm Einheiten oberhalb von Terrainoberfläche, falls %3=0 %3, falls dies ><
%9 | 0-105 | Bahndammfarbe 0: Kein Bahndamm 1-FF: FS Farbe 100-104: Textur 105: Jahreszeitabhängige Textur
%10 |  | Sichtbarkeit in m Die Schiene ist sichtbar, solange innerhalb dieses Abstands zum Beobachter. Typischer Wert ist 7000. Die letzte Stelle wird benutzt, um die Textur der Autobahn zu verändern.

Hinweis:

Vermeiden Sie den Wert 0 für %7 oder %8.