Statische Kurven

Dieses Kapitel handelt nur von statischen Kurven. Kurven für bewegte Züge werden in einem anderen Kapitel beschrieben..

Der Name dieser Objekte ist CunddRrr.l. Hier legt n=1 to 4 die Zahl der Gleise fest, dd beschreibt den Krümmungswinkel in Grad, rr den Radius in Schritten von 100 m. So ist Cu230r05 eine zweigleisige Kurve mit Radius 500 m und einem Bogenwinkel von 30 Grad. Das folgende Beispiel zeigt Cu215R05 mit Parameters: %6 = 3, %7 = 4, %8 = 4, %9 = 100.

Alle statischen Kurven werden mit den folgenden Parametern aufgerufen:

Parameter | Wert | Bedeutung
%1 |  | Geographische Breite.
%2 |  | Geographische Länge.
%3 | 0 | Schiene befindet sich auf der Oberfläche des Terrains von FS.
| Ungleich 0 | Absolute Höhe oberhalb Meereshöhe in m.
%4 | 0.250 | Maßstab. Sollte immer 0.250 sein.
%5 | Richtung | Orientierung der Schiene auf dem Terrain (0.00 = Nord - Süd -Richtung)
%6 | 0-7 | Oberleitung, Masten, Lampen: 0 keine Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 1 nur Drähte, keine Nachtbeleuchtung, 2 Drähte, Strichmasten, keine Nachtbeleuchtung, 3 Drähte, massive Masten, keine Nachtbeleuchtung, 4 Drähte, massive Masten, Lampen, Nachtbeleuchtung für FS2000, 5 Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 6 keine Drähte, Nachtbeleuchtung für FS2000, 7 keine Drähte, Laternen, Nachtbeleuchtung für FS2000.
%7 |  | Höhe des nördlichen Endes in 25 cm Einheiten oberhalb von Terrainoberfläche, falls %3=0 %3, falls dies >< 0 Das nördliche Ende ist bei Kurven dasjenige, von dem aus die Kurve als Rechtskurve wirkt.
%8 |  | Höhe des südlichen Endes in 25 cm Einheiten oberhalb von Terrainoberfläche, falls %3=0 %3, falls dies >< Das nördliche Ende ist bei Kurven dasjenige, von dem aus die Kurve als Linkskurve wirkt.
%9 | 0-105 | Bahndammfarbe 0: Kein Bahndamm 1-FF: FS Farbe 100-104: Textur 105: Jahreszeitabhängige Textur Achtung: Für gebogene Brücken und Viadukte wird %9 verwendet wir für die großen Brücken bzw. Viadukte
%10 |  | Sichtbarkeit in m Die Schiene ist sichtbar, solange innerhalb dieses Abstands zum Beobachter. Typischer Wert ist 7000. Die letzte Stelle wird benutzt, um die Textur des Gleises zu verändern.

Die folgenden Kombinationen gibt es in dieser Distribution:

Eingleisig, zweigleisig, dreigleisig, viergleisig:

Radien: 50 m,100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 750 m, 1000 m, 1250 m,1500 m, 2000 m, 2500 m, 3000 m, 4000 m.

Winkel: 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad, 45 Grad, 60 Grad.

Gebogene Brücken und Viadukte gibt es für alle Breiten und Radien mit 15 Grad Biegung.

Hinweis:

Ich empfehle, für %7 und %8 den Wert 0 zu meiden, um Darstellungsprobleme zu vermeiden.